### DNS server za WinRoute

DNS Forwader ve WinRoute umožňuje předávání dotazů jinému DNS serveru a zároveň zodpovídání lokálních dotazů podle údajů v souboru HOSTS a tabulkách DHCP serveru. To je ve většině případů postačující, přesto však někdy může vzniknout požadavek provozování vlastního plnohodnotného DNS serveru (např. chcete-li DNS server pro vaši doménu spravovat sami a mít jej umístěný v lokální síti).

DNS server používá pro komunikaci s klienty (zodpovídání dotazů) protokol UDP, port 53. Kromě toho umožňuje navázání TCP spojení (na tomtéž portu) pro přenos údajů o celé doméně, typicky mezi primárním a sekundárním DNS serverem nebo pro výpis domény v programu NSLOOKUP. Pro zpřístupnění DNS serveru do Internetu je tedy třeba provést následující mapování portů:

Protocol: TCP/UDP

Listen IP: <Unspecified> nebo adresa vnějšího rozhraní (tj. toho, na němž je zapnut NAT)

Listen port: single port 53

Destination IP: IP adresa DNS serveru v lokální síti (např. 192.168.1.10)

Destination Port: 53

Samozřejmě je třeba, aby v DNS nadřazené domény (zpravidla ".cz") byla správně uvedena IP adresa primárního DNS serveru pro vaši doménu (tedy adresa vnějšího rozhraní počítače s WinRoute).

POZOR: Chcete-li provozovat vlastní DNS server na tomtéž počítači jako WinRoute, musíte VYPNOUT DNS Forwarder! Jinak nastane na portu 53 kolize.

Viz též... WWW, FTP, DNS a Telnet server za WinRoute Zpřístupnění WWW serveru běžícího za WinRoute Problematika DNS FTP klient FTP server za WinRoute Mail server Telnet server