## Systémové požadavky

WinRoute musí být nainstalován na počítač, který má přímé připojení do Internetu (analogovým modemem, ISDN, pevnou linkou apod.). Kromě toho musí mít alespoň jednu síťovou kartu (Ethernet nebo TokenRing) připojenou do lokální sítě.

WinRoute pak funguje jako směrovač mezi těmito rozhraními - tzn. každý příchozí IP paket je poslán na příslušné rozhraní (na základě cílové IP adresy).

Základní systémové požadavky na počítač, kde bude WinRoute Pro nainstalován:

- Procesor třídy Pentium nebo vyšší
- operační systém Windows 95 / 98 / Millennium Edition / NT / 2000
- 32 MB operační paměti
- 2MB volného místa na disku (pouze pro instalaci WinRoute; v případě použití proxy cache je doporučeno alespoň 100MB)
- minimálně 2 rozhraní (viz výše)

Operační systém Windows 95

V případě instalace WinRoute na počítač s Windows 95 je nutné pro zajištění bezproblémového chodu instalovat novější verze (upgrade) některých systémových součástí. Jsou to:

- Microsoft Dial-Up Networking (Telefonické připojení sítě) verze 1.3 (samozřejmě pouze v případě vytáčeného připojení do Internetu). Instalační archiv má název MSDUN13.EXE.
- V případě Windows 95A (nejstarší verze) také update knihovny COMCTL32.DLL. Archiv má název 401COMUPD.EXE.

Oba instalační balíky lze stáhnout buď přímo ze serverů fy. Microsoft, nebo také z adresy http://www.tinysoftware.cz/ftp.

Operační systém Windows NT 4.0 (Server / Workstation)

Je třeba instalovat Service Pack 3 nebo vyšší. Nedoporučuje se instalovat Service Pack 6, který obsahuje chybu v implementaci TCP/IP (později byla vydána oprava označovaná jako Service Pack 6a).

Service Pack pro Windows NT 4.0 lze stáhnout ze serverů fy. Microsoft.

Viz též... Instalace Konfliktní software Instalace Komponenty WinRoute