### Nastavení parametrů mail serveru

Zvolte menu Settings -> Mail Server a vyberte záložku "Advanced". Zde je třeba provést některá upřesňující nastavení:

POP3 port, SMTP port

Porty, na nichž POP3 a SMTP server běží. NEMĚŇTE čísla portů, pokud si nejste OPRAVDU jisti, co děláte! Porty 110 a 25 jsou standardní a všechny mailové servery i klienti je používají. Standardní porty lze nastavit stiskem tlačítka "Use Defaults".

Mail Directory

Určuje adresář, v němž budou vytvářeny uživatelské schránky a fronta mailů čekajících na odeslání. Doporučuje se měnit tento adresář pouze je-li k tomu opravdu závažný důvod (např. na disku, kde je WinRoute nainstalován, není dostatek volného místa).

Poznámka: "Dostatek volného místa" je velmi relativní pojem. Maily je možno ze schránek vybírat pouze protokolem POP3, a nemá-li uživatel nastavenu volbu "Ponechat kopie zpráv na serveru" ("Leave a copy of messages on server"), jsou při vybírání schránky maily přesunuty na lokální disk uživatele a místo na disku serveru tedy nezabírají. Jestliže ale uživatel schránku po několik dnů či týdnů nevybírá, maily se v ní hromadí a disk se zaplňuje. Je-li to možné, doporučujeme počítat s alespoň 10MB diskového prostoru na jednu schránku.

Internet hostname

Tato položka by měla obsahovat plné DNS jméno vašeho mail serveru (pokud se např. počítač jmenuje "SERVER" a lokální doména "FIRMA.CZ", uvedete zde "SERVER.FIRMA.CZ" (máte-li více lokálních domén, vyberte jednu z nich). Tímto jménem se váš SMTP server prokazuje při odesílání pošty na nadřazený (relay) SMTP server. Záleží na nadřazeném serveru, zda toto jméno kontroluje či nikoliv, přesto vám doporučujeme VŽDY tuto položku správně vyplnit (může se totiž stát, že správce nadřazeného SMTP serveru toto ověřování dostatečně zapne).

Je-li položka "Internet hostname" vyplněna chybě (např. je zde ponecháno výchozí "unspecified.host") a nadřazený SMTP server jméno odesílajícího serveru kontroluje, pošta se neodešle a v okně Error Log se objeví typicky toto hlášení:

mail: can't send email: Server replied: 550 Relaying denied

Odesílatel (případně také uživatel Postmaster, je-li nastaven) rovněž obdrží zprávu s tímto chybovým hlášením. Tuto situaci lze zpravidla vyřešit správným nastavením položky "Internet hostname".

Poznámka: Máte-li položku "Internet hostname" nastavenu správně a přesto obdržíte chybové hlášení podobné výše uvedenému, znamená to, že nadřazený server neakceptuje poštu přijatou z vašeho serveru nebo používá jiný typ ověřování. V tomto případě se dohodněte se správcem nadřazeného serveru (zpravidla je to váš poskytovatel Internetu). Informace o ověřování jménem a heslem naleznete na konci této kapitoly.

Limit the size of the SMTP messages to

Umožňuje stanovit maximální velikost zprávy (mailu), která bude SMTP serverem akceptována. Použijte tuto volbu, chcete-li zabránit posílání velkých mailů (např. s několikamegabytovými soubory v přílohách). To může být užitečné např. v případě pomalé vytáčené linky.

ETRN command timeout

Příkaz ETRN se používá, jestliže přijímáte poštu protokolem SMTP a váš server není trvale připojen k Internetu (detailně viz kap. Příjem pošty). Jestliže WinRoute pošle nadřazenému serveru příkaz ETRN, tento mu buď pošle nashromážděné maily, anebo mlčí (pokud žádné maily nemá). Na příkaz ETRN neexistuje záporná odpověď. Příkaz ETRN tedy musí mít definovánu dobu vypršení (timeout), po které vyhodnotí situaci tak, že žádné nové maily nepřišly, a spojení s nadřazeným serverem ukončí.

Doba vypršení se zde nastavuje v sekundách. Nejlepší je ji určit experimentálně, výchozí hodnota 10 sec však zpravidla postačí.

Ověřování u nadřazeného serveru jménem a heslem

Vyžaduje-li nadřazený SMTP server ověření uživatele jménem a heslem, je možné nastavit mail server ve WinRoute tak, aby tyto údaje nadřazenému serveru posílal.

K tomuto účelu je třeba mít WinRoute Pro verzi 4.1.25 (Build 25) nebo vyšší. Ve starších verzích není tato funkce k dispozici.

Nastavení je nutno provést v registru Windows. Nejprve zastavte WinRoute Engine (jinak by změny v registru byly neúčinné). Pak spusťte Registry Editor (regedit.exe) a přepněte se do větve HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\TinySoftware\WinRoute. Zde je třeba nastavit následující položky:

- MailRelayAuth - hodnota "1" znamená, že se ověřování bude provádět. Chcete-li ověřování vypnout, nastavte zde původní hodnotu "0"
- MailRelayUser, MailRelayPass - uživatelské jméno a heslo pro ověření
- MailRelayPort - zde je možno nastavit port, na němž běží nadřazený SMTP server (výchozí hodnota je "25" - standardní port pro SMTP)

Po provedení změn ukončete Registry Editor a spusťte WinRoute Engine.

Viz též... Mail server Základní informace Uživatelské mailové schránky Odesílání pošty - SMTP server Příjem pošty protokolem SMTP Aliasy Vybírání vzdálených POP3 schránek Plánování přijímání a odesílání pošty Antispamová ochrana mail serveru Nastavení e-mailových klientů