### CU-SeeMe

Pro příjem hovorů v aplikaci CU-SeeMe je třeba provést následující mapování portů:

Protocol: TCP

Listen IP: <Unspecified> (nebo jedna z adres vnějšího rozhraní, kterou chcete pro CU-SeeMe použít)

Listen Port: port range 7648-7649

Destination IP: IP adresa počítače, na němž běží CU-SeeMe (např. 192.168.1.30)

Destination Port: 7648-7649

Omezení:

- Ve vaší lokální síti je možno provozovat pouze jednoho CU-SeeMe klienta.
- Není možno připojit se k "reflektoru" chráněnému heslem.

Viz též... Chat, multimédia a videokonference ICQ IRC (Internet Relay Chat) Telefonování po Internetu - BuddyPhone ICUii videokonference Microsoft Windows NetMeeting H.323 (VoIP) Gateway