### 2 segmenty, 2x WinRoute, 1 fyzické připojení

Předpokládejme následující situaci: 2 lokální segmenty jsou odděleně připojeny do Internetu - každý z nich má svou bránu (tj. počítač s WinRoute) a svou vnější IP adresu, oba jsou ale připojeny přes jednu fyzickou internetovou přípojku do téže sítě. Oba WinRoute je pak možno nastavit tak, aby lokální segmenty mohly komunikovat mezi sebou navzájem.

Co je třeba nastavit

- V OBOU WinRoute musí být nastaveno, aby se v paketech jdoucích do druhé lokální sítě neprováděl překlad IP adres. V menu Settings -> Advanced -> NAT je třeba provést nastavení: pro libovolnou zdrojovou adresu a cílovou adresu patřící do druhé lokální sítě neprovádět NAT.

Source: Any address

Destination: Network/Mask IP Address: IP adresa druhé lokální sítě Mask: subsíťová maska v této síti

Do not NAT

- Na každém počítači s WinRoute musí být do směrovací tabulky přidána cesta do druhé lokální sítě - přes vnější rozhraní druhého WinRoute, tedy např.:

`route -p add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 206.86.181.26`

(na příkazovém řádku ve Windows NT/2000) nebo (v případě systému Windows 95/98/ME) vytvořte dávkový soubor (např. "ADDROUTE.BAT") obsahující následující řádek:

`route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.100`

Do menu Start / Programy / Po spuštění (Start / Programs / Startup) přidejte zástupce (Shortcut) tohoto souboru a restartujte počítač.

Viz též... Vícesegmentové lokální sítě Obecné informace Připojení kaskádních segmentů přes 1 IP adresu Připojení dvou segmentů přes 1 IP adresu Připojení dvou segmentů přes 2 IP adresy Připojení privátního a veřejného segmentu (DMZ)