### Telefonování po Internetu - BuddyPhone

WinRoute je první router/firewall, který podporuje telefonování po Internetu. S použitím aplikace BuddyPhone (http://www.buddyphone.com) umožňuje volat po Internetu z vaší sítě do libovolné jiné.

Podpora pro BuddyPhone pracuje nejlépe s ICQ. Všichni aktivní uživatelé z vašeho ICQ Buddy List se zároveň objeví v seznamu BuddyPhone Phone Book. Pro zavolání pak stačí jednoduše vybrat uživatele z tohoto seznamu.

Používáte-li BuddyPhone společně s ICQ, není třeba žádné speciální nastavení. Cílový port je 700 (standardní port používaný aplikací BuddyPhone).

Poznámka: Protože je plně podporována pouze verze ICQ 99b, je třeba použít tuto verzi (viz kap. ICQ).

Použití BuddyPhone bez ICQ

WinRoute umožňuje rozlišit příchozí hovory (z Internetu do lokální sítě) na základě portu. Pro každého uživatele je tedy potřeba vytvořit mapovaný port (viz kap. WinRoute - Popis a nastavení / Mapování portů).

Protocol: TCP/UDP

Listen IP: <Unspecified> nebo jedna z adres vnějšího rozhraní počítače s WinRoute

Listen Port: single port 710

Destination IP: 192.168.1.2

Destination Port: 710

Vytvořte toto mapování pro každého uživatele. Použijte porty 710, 711 atd.

Příklad:

Tři uživatelé, kteří budou používat BuddyPhone.

Jméno | Interní IP adresa | Přiřazený port
Petr | 192.168.1.2 | 710
Honza | 192.168.1.3 | 711
Mirek | 192.168.1.4 | 712

Zavolání uživateli pak spočívá pouze v uvedení adresy (jména) počítače s příslušným portem v BuddyPhone Direct Dial dialogu. Např. uživateli "Honza" zavoláte zadáním "server.vase-domena.cz:711".

Viz též... Chat, multimédia a videokonference ICQ IRC (Internet Relay Chat) ICUii videokonference CU-SeeMe Microsoft Windows NetMeeting H.323 (VoIP) Gateway