## Tabulka rozhraní (Interface Table)

Tabulku rozhraní otevřete volbou Settings -> Interface Table nebo stiskem ikony síťového adaptéru na nástrojové liště.

Tabulka rozhraní zobrazuje všechna rozhraní (např. Ethernet, TokenRing, DirecPC atd.), která má WinRoute k dispozici. Rozhraní zde nelze přidávat ani odebírat, WinRoute pouze načte rozhraní instalovaná ve Windows. Máte-li instalovaný nějaký adaptér, který WinRoute nezobrazí, znamená to, že adaptér je buď v systému zakázaný, nepracuje správně anebo nemá instalován správný ovladač.

V základním okně "Interface Table" jsou pro každé rozhraní zobrazeny následující informace:

Medium

Typ rozhraní. Může být např. Ethernet, TokenRing, DirecPC, RAS atd.

Name

Pojmenování rozhraní. Zde se zobrazí identifikační řetězec adaptéru (např. "3Com 3C509 Ethernet Adapter"), případně ovladače (např. "NDIS 50 driver"). Ve WinRoute je možné tuto identifikaci nahradit libovolným jiným (srozumitelnějším) jménem.

IP Address

IP adresa přiřazená danému rozhraní. V případě, že je rozhraní neaktivní (např. zavěšená RAS linka či fyzicky nepřítomná síťová karta), zobrazuje se zde adresa "0.0.0.0".

NAT

Zobrazuje, zda je na daném rozhraní zapnuta volba "Perform NAT with the IP address of this interface on all communication passing through". "On" znamená, že je volba zapnutá. "On!" znamená, že je zároveň zapnuta volba "Exclude this computer from NAT". Je-li NAT vypnut, nezobrazuje se zde nic.

V této sekci... Nastavení rozhraní (Properties) Přidání a odebrání rozhraní (Interface Maintenance) Vytáčení na žádost Dial in adapter | Viz též... WinRoute - popis a nastavení Uživatelé a skupiny Nástroje NAT směrovač Firewall DNS Forwarder DHCP server Mail server Proxy server Další nastavení Logy