### PPTP server za WinRoute

PPTP server

Pro zpřístupnění PPTP serveru ve vaší lokální síti, příp. na počítači s WinRoute, je třeba provést následující mapování portů:

Pro řídicí TCP spojení

Protocol: TCP

Listen IP: <Unspecified> nebo adresa vnějšího rozhraní (tj. toho, na němž je zapnut NAT)

Listen port: single port 1723

Destination IP: IP adresa PPTP serveru v lokální síti (např. 192.168.1.20)

Destination Port: 1723

Pro pakety PPTP (GRE)

Protocol: PPTP

Listen IP: <Unspecified> nebo adresa vnějšího rozhraní (tj. toho, na němž je zapnut NAT)

Destination IP: IP adresa PPTP serveru v lokální síti (např. 192.168.1.20)

PPTP klient

Díky vestavěné podpoře pro PPTP ve WinRoute je možno provozovat v lokální síti libovolný počet PPTP klientů bez nutnosti dalších nastavení.

Viz též... Virtuální privátní sítě (VPN) Příklad realizace VPN IPSec klient Novell Border Manager