### Připojení dvou segmentů přes 2 IP adresy

Dva lokální segmenty mohou sdílet Internetové připojení, přičemž každý segment bude "maskován" jinou IP adresou. Jinými slovy - je možné simulovat situaci, jako by byl každý segment připojen samostatně přes vlastní veřejnou adresu vlastním WinRoute. Ve skutečnosti lze tuto situaci realizovat přes jediné fyzické připojení a jediný WinRoute. Obě veřejné IP adresy budou přiřazeny vnějšímu rozhraní počítače s WinRoute (je třeba použít operační systém Windows NT/2000).

Co je třeba nastavit

V tomto případě stačí v menu Settings -> Advanced -> NAT definovat, jakou IP adresou se má nahrazovat zdrojová adresa v paketech odcházejících z jednotlivých vnitřních segmentů:

Source: Network/Mask

IP Address: IP adresa sítě lokálního segmentu (192.168.1.0 či 192.168.2.0)

Mask: odpovídající subsíťová maska (255.255.255.0)

Destination: Any address

Do NAT with specified IP address

IP Address: příslušná vnější IP adresa

Viz též... Vícesegmentové lokální sítě Obecné informace Připojení kaskádních segmentů přes 1 IP adresu Připojení dvou segmentů přes 1 IP adresu 2 segmenty, 2x WinRoute, 1 fyzické připojení Připojení privátního a veřejného segmentu (DMZ)