### Telnet server

Telnet

Telnet je velmi rozšířený protokol pro vzdálený přístup k systému - tzv. virtuální terminál (např. na všechny systémy typu Unix se lze Telnetem přihlásit). Pro svou činnost používá jednoduché TCP spojení. Chcete-li umožnit přístup z Internetu na systém ve vaší lokální síti protokolem Telnet, proveďte následující mapování portů:

Protocol: TCP

Listen IP: <Unspecified> nebo adresa vnějšího rozhraní (tj. toho, na němž je zapnut NAT)

Listen port: single port 23

Destination IP: IP adresa Telnet serveru (unixového systému) v lokální síti (např. 192.168.1.10)

Destination Port: 23

SSH (Secure SHell)

SSH je obdoba Telnetu, ale komunikace mezi klientem a serverem je šifrována, aby ji nebylo možno odposlouchávat. SSH používá protokol TCP, port 22 (zpřístupnění SSH serveru tedy provedete mapováním portu 22).

Viz též... WWW, FTP, DNS a Telnet server za WinRoute Zpřístupnění WWW serveru běžícího za WinRoute DNS server za WinRoute Problematika DNS FTP klient FTP server za WinRoute Mail server