### H.323 (VoIP) Gateway

Chcete-li zpřístupnit do Internetu H.323 Gateway běžící v lokální síti, proveďte následující mapování portů:

Protocol: TCP

Listen IP: <Unspecified> nebo jedna z adres vnějšího rozhraní

Listen Port: single port 1720

Destination IP: IP adresa počítače, na němž H.323 Gateway běží (např. 192.168.1.100)

Destination Port: 1720

Na jednu vnější (veřejnou) IP adresu lze namapovat vždy pouze jednu H.323 Gateway.

POZOR: Mapování portů pro H.323 Gateway je stejné jako pro Microsoft NetMeeting (ten rovněž používá protokol H.323). Z toho vyplývá, že nelze provozovat H.323 Gateway a NetMeeting současně, nemáte-li na více veřejných IP adres (přiřazených vnějšímu rozhraní).

Viz též... Chat, multimédia a videokonference ICQ IRC (Internet Relay Chat) Telefonování po Internetu - BuddyPhone ICUii videokonference CU-SeeMe Microsoft Windows NetMeeting