### Microsoft Windows NetMeeting

WinRoute obsahuje omezenou podporu pro Microsoft NetMeeting pro přenos hlasu a videa. Není možno používat adresářové služby.

Pro příjem hovorů v NetMeetingu je třeba provést následující mapování portů:

Protocol: TCP

Listen IP: <Unspecified> (nebo jedna z adres vnějšího rozhraní)

Listen Port: single port 1720

Destination IP: IP adresa stanice, na níž budete NetMeeting provozovat (např. 192.168.1.30)

Destination Port: 1720

POZOR: Mapování portu je nutné provést pouze pro protokol TCP, nikoliv pro UDP (resp. TCP/UDP). Mapováním portu pro UDP vyřadíte vestavěnou podporu ve WinRoute z činnosti!

Omezení:

Přijímat hovory lze pouze na jednom počítači ve vaší lokální síti (na nějž je port 1720 namapován).

Viz též... Chat, multimédia a videokonference ICQ IRC (Internet Relay Chat) Telefonování po Internetu - BuddyPhone ICUii videokonference CU-SeeMe H.323 (VoIP) Gateway