2.7 Průvodce počáteční konfigurací
Předchozí | Kapitola 2 Úvod | Další

## 2.7 Průvodce počáteční konfigurací

Instalační program automaticky spouští průvodce, který vám pomůže nastavit základní parametry WinRoute.

### Nastavení administrátorského jména a hesla

Velmi důležitým krokem pro zajištění bezpečnosti vašeho firewallu je nastavení administrátorského jména a hesla. Ponecháte-li prázdné heslo, pak se vystavujete riziku, že se ke konfiguraci WinRoute přihlásí nepovolaná osoba.

Obrázek 2.6. Počáteční konfigurace — nastavení uživatelského jména a hesla pro administraci

V dialogu pro nastavení účtu je třeba zadat heslo a zopakovat jej pro kontrolu. V položce Uživatelské jméno můžete změnit jméno administrátora (standardně `Admin`).

Poznámka: Pokud je instalace spuštěna jako upgrade, pak je tento krok přeskočen — administrátorský účet již existuje.

### Vzdálený přístup

Bezprostředně po prvním spuštění WinRoute Firewall Engine dojde k blokování veškeré síťové komunikace (požadovaná komunikace pak musí být povolena vytvořením pravidel — viz kapitola 7 Komunikační pravidla). Je-li WinRoute instalován vzdáleně (např. pomocí terminálového přístupu), pak se v tomto okamžiku přeruší také komunikace se vzdáleným klientem (a konfigurace WinRoute musí být provedena lokálně).

Pro umožnění vzdálené instalace a správy lze ve druhém kroku průvodce počáteční konfigurací zadat IP adresu počítače, odkud bude po spuštění WinRoute Firewall Engine možné pracovat s firewallem vzdáleně (např. pomocí terminálových služeb). WinRoute povolí veškerou komunikaci mezi firewallem a vzdáleným počítačem.

Poznámka: Pokud WinRoute instalujete lokálně, pak tento krok přeskočte. Povolení plného přístupu ze vzdáleného počítače může představovat bezpečnostní hrozbu.

Obrázek 2.7. Počáteční konfigurace — povolení vzdálené správy

Povolit vzdálený přístup

  Tato volba povoluje plný přístup k počítači s WinRoute z jedné vybrané IP adresy.

Vzdálená IP adresa

  IP adresa počítače, odkud se vzdáleně připojujete (např. terminálovým klientem). Do této položky lze uvést pouze jeden počítač, který musí být zadán IP adresou (nikoliv DNS jménem).

### Upozornění

Po nastavení WinRoute průvodcem komunikačními pravidly (viz kapitola 7.1 Průvodce komunikačními pravidly) se pravidlo pro povolení vzdáleného přístupu zruší.

Předchozí | Nahoru | Další
2.6 Upgrade a deinstalace | Obsah | Kapitola 3 Správa WinRoute