12.1 Podmínky pro filtrování HTTP a FTP
Předchozí | Kapitola 12 Filtrování protokolů HTTP a FTP | Další

## 12.1 Podmínky pro filtrování HTTP a FTP

Pro činnost filtrování obsahu protokolů HTTP a FTP musí být splněny tyto základní podmínky:

1. Komunikace musí být obsluhována příslušným inspekčním modulem.

   Potřebný inspekční modul je aktivován automaticky, pokud není komunikačními pravidly explicitně určeno, že nemá být pro danou komunikaci použit. Podrobnosti najdete v kapitole 7.3 Definice vlastních komunikačních pravidel.

2. Spojení nesmí být šifrováno. Komunikaci zabezpečenou SSL (tj. protokoly HTTPS a FTPS) není možné sledovat. V tomto případě lze pouze blokovat přístup na konkrétní servery komunikačními pravidly (viz kapitola 7.3 Definice vlastních komunikačních pravidel).

3. Protokol FTP nelze filtrovat při použití zabezpečeného přihlášení (SASO).

4. Pravidla pro HTTP i FTP se aplikují také při použití proxy serveru ve WinRoute (pak je podmínka 1. irelevantní). Protokol FTP však nelze filtrovat, pokud je použit nadřazený proxy server (podrobnosti viz kapitola 8.4 Proxy server). V takovém případě jsou pravidla pro FTP neaktivní.

5. Při použití proxy serveru (viz kapitola 8.4 Proxy server) je možné filtrovat také HTTPS servery (příklad: `https://secure.kerio.cz/`). Jednotlivé objekty na těchto serverech však již filtrovat nelze.

Předchozí | Nahoru | Další
Kapitola 12 Filtrování protokolů HTTP a FTP | Obsah | 12.2 Pravidla pro URL