### Připojení PPPoE

Připojení PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) používá lokální síť Ethernet a protokol PPP pro přístup k vysokorychlostním sítím širokopásmovým modemem (kabelovým nebo xDSL). Na počítači, který má být takto připojen, je třeba nainstalovat speciální software, který vytvoří v systému virtuální rozhraní (síťový adaptér nebo RAS připojení). Tento adaptér se pak použije pro připojení do Internetu pomocí PPPoE.

Příklady nastavení

V následujícím textu jsou popsána nastavení pro dva rozšířenější PPPoE klienty - EnterNet 300 a WinPoET.

EnterNet 300

Po instalaci a restartu počítače EnterNet 300 spusťte, zvolte menu Connections -> Settings a stiskněte tlačítko "Advanced". V dialogu "Advanced Settings" vyberte volbu "Protocol Driver". (Výběr mezi "Private API" a "DHCP" závisí na tom, jakým způsobem je PPPoE rozhraní přidělována IP adresa. Tuto informaci vám sdělí poskytovatel PPPoE připojení).

POZOR: NENASTAVUJTE volbu "Filter Driver". Tento ovladač s WinRoute nefunguje.

Ve WinRoute nejsou třeba žádná speciální nastavení. Zvolte menu Settings -> Interface Table, vyberte "NTS PPPoE Adapter" a zapněte na tomto rozhraní volbu "Perform NAT with the IP address of this interface on all communication passing through".

Ve vlastnostech protokolu TCP/IP pro tento adaptér zpravidla stačí ponechat výchozí volbu "Získávat IP adresu automaticky". Detaily vám sdělí poskytovatel PPPoE připojení.

WinPoET

Po úspěšné instalaci se v systému objeví virtuální položka telefonického připojení (nazvaná "WinPoET Connection"). Ve WinRoute zvolte Settings -> Interface Table, vyberte RAS linku (např. "line1") a přiřaďte této lince položku "WinPoET Connection". Zadejte uživatelské jméno a heslo pro PPPoE připojení.

Po stisku tlačítka "Settings" lze nastavit další volby, např. IP adresu PPPoE serveru, k němuž se připojujete.

Viz též... Připojení vaší sítě k Internetu Vytáčené (dial-up) připojení - analogový modem nebo ISDN Připojení kabelovým modemem nebo xDSL Připojení lokální sítí (LAN) DirecPC připojení Jiné satelitní systémy