### CITRIX Metaframe

WinRoute plně podporuje protokol aplikace CITRIX Metaframe. Pro přístup k CITRIX Metaframe serveru ve vaší lokální síti z Internetu proveďte následující mapování portů:

Protocol: TCP

Listen IP: <Unspecified> nebo adresa vnějšího rozhraní (tj. toho, na němž je zapnut NAT)

Listen port: single port 1494

Destination IP: IP adresa CITRIX Metaframe serveru v lokální síti (např. 192.168.1.10)

Destination Port: 1494

V případě CITRIX Metaframe je možno vytvořit více mapovaných portů pro přístup k více serverům současně. Klienty je samozřejmě nutné nastavit tak, aby se připojovali vždy na správný port.

Viz též... Vzdálený přístup do Windows Microsoft Terminal Server PC Anywhere