### Microsoft Terminal Server

Chcete-li umožnit terminálovým klientům vně lokální sítě připojit se na váš terminálový server, proveďte následující mapování portů:

Protocol: TCP

Listen IP: <Unspecified> nebo adresa vnějšího rozhraní (tj. toho, na němž je zapnut NAT)

Listen port: single port 3389

Destination IP: IP adresa MS Terminal Serveru v lokální síti (např. 192.168.1.10)

Destination Port: 3389

Viz též... Vzdálený přístup do Windows CITRIX Metaframe PC Anywhere