### Proxy cache

Cache proxy serveru ve WinRoute používá velmi ekonomický způsob ukládání dat. Všechny objekty jsou ukládány do JEDNOHO SOUBORU PEVNÉ DÉLKY. Většina ostatních proxy serverů naopak ukládá každý objekt do samostatného souboru. Používá-li však souborový systém velké alokační jednotky (jako např. FAT16), představuje tato metoda ZNAČNÉ PLÝTVÁNÍ diskovým prostorem, protože většina komponent WWW stránek jsou velmi malé soubory (statisticky bylo zjištěno, že přes 50% těchto souborů je menších než 6kB), zatímco alokační jednotka na disku se systémem FAT16 má velikost až 32 kB (v závislosti na velikosti disku).

Díky tomu, že WinRoute používá ukládání dat do jednoho velkého souboru, se ušetří okolo 90% diskového prostoru. Proxy server ve WinRoute tedy potřebuje přibližně desetinásobně menší prostor než klasický proxy server. Získané místo je vám k dispozici pro vaše programy a data.

Ukládání do jednoho souboru je také rychlejší než ukládání jednotlivých souborů. WinRoute navíc používá speciální techniku indexování v tomto souboru, takže cache proxy serveru je také mimořádně rychlá.

Viz též... Proxy server Základní informace Nastavení proxy serveru Řízení přístupu uživatelů na proxy server Nadřazený proxy server Nastavení cache Životnost objektů v cache (Time-to-Live) Proxy versus NAT